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Система оперативного питания постоянным током
[bookmark: _Toc158022495]Информация о заказчике
	ЗАКАЗЧИК
	Наименование:
	

	
	Тел./Факс:
	

	
	Контактное лицо:
	

	
	
	

	
	(ФИО, должность, телефон, e-mail)

	ОБЪЕКТ
	



	[bookmark: _Toc158022496] Характеристики аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительного устройства

	1. Количество АБ, шт.
	

	2. Емкость АБ, А*ч
	

	3. Тип АБ
	

	4. Количество элементов АБ, шт.
	

	5. Марка кабеля от АБ до ЩПТ
	

	6. Сечение жил кабеля от АБ до ЩПТ, кв. мм
	

	7. Тип ЗВУ
	

	8. Номинальный ток ЗВУ, А
	

	9. Марка кабеля от ЗВУ до ЩПТ
	

	10. Сечение жил кабеля от ЗВУ до ЩПТ, кв. мм.
	

	11. Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка (цепи управления) в рабочем режиме
	

	12. Номер элемента, от которого запитана толчковая нагрузка (силовые цепи) в рабочем режиме
	

	13. Полюс АБ, с которого начинается нумерация элементов
	 «+ плюс»
	 «- минус»

	14. Использование элементного коммутатора
	 нет
	 Да. Тип ________. С элемента __ по ___

	15. Тип питающей сети подзарядного устройства
	 3 х 380
	 3 х 220
	 3 х 380

	[bookmark: _Toc158022497] Характеристики рабочего (нормального) режима

	1. Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А
	

	2. Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А
	

	3. Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек
	

	[bookmark: _Toc158022498] Характеристики аварийного режима

	1. Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А
	

	2. Нормируемая продолжительность аварийного режима, ч
	

	3. Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А
	

	4. Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек
	

	5. Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме
	 в начале
	 в конце

	6. График тока нагрузки в аварийном режиме
	I, A




                                                    t

	[bookmark: _Toc158022499] Характеристики нагрузки

	1. Номинальное напряжение на нагрузке, В
	 220
	 110

	2. Допустимый диапазон напряжения на шинах управления (ШУ) цепей управления, В
	От ______
	До ______

	3. Допустимый диапазон напряжения на шинах питания (ШП) силовых цепей, В
	От ______              
	До ______

	4. Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в штатном режиме в шинах управления и шинах сигнализации (ШУ/ШС), А
	

	5. Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в аварийном режиме в шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), А
	

	6. Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), А
	

	7. Максимальная продолжительность толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), сек
	

	[bookmark: _Toc158022500]1.6. Дополнительные требования к ЩПТ

	1. Устройство стабилизации напряжения на шинах управления
	 ДА
	 НЕТ

	2. Контроль симметрии АБ
	 ДА
	 НЕТ

	3. Пофидерный контроль изоляции на шинах управления
	 ДА
	 НЕТ

	4. Пофидерный контроль изоляции на шинах питания
	 ДА
	 НЕТ

	5. Тип системы пофидерного контроля изоляции
	 СКИ РИДУС
	 Другое ________

	6. Посекционный контроль изоляции
	 ДА
	 НЕТ

	7. Тип система посекционного контроля изоляции
	 СКИ РИДУС
	 Другое ________

	8. Блок (панель) аварийного освещения, мощность, количество отходящих линий
	____________ кВт
	___________линии

	9. Наличие переносного устройства определения места утечки на «землю»
	 ДА
	 НЕТ

	10. Уровень автоматизации ЩПТ
	 «сухие» контакты, аналоговые величины/
 передача информации в АСУТП через RS485
 регистратор ЩПТ

	[bookmark: _Toc158022501]    1.7. Визуальный контроль

	1. Тип приборов на лицевых панелях
	 стрелочные 
 цифровые 
 цифровые с выходом на интерфейс RS485
 сочетание стрелочных и цифровых приборов

	
	

	2. Индикация состояний коммутирующих устройств
	

	2.1. «ВКЛЮЧЕНО»
	 красный 
 зеленый 
 отсутствие свечения
 иная индикация (указать, какая именно)

	2.2. «ВЫКЛЮЧЕНО»
	 красный 
 зеленый 
 отсутствие свечения
 иная индикация (указать, какая именно)

	2.3. «АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ»
	 красный
 зеленый 
 зеленый мигающий
 красный мигающий 
 отсутствие свечения
 иная индикация (указать, какая именно)

	2.4. Цвет лампы индикации общей аварии
	 белый 
 иной цвет (указать, какой именно)

	Примечания: 
1) если на передних панелях используются стрелочные и цифровые приборы, заказчик должен указать, какие именно приборы в каких местах находятся
2) жирным курсивом указаны стандартные цвета сигналов индикации.

	[bookmark: _Toc158022502]1.8.    Перечень сигналов, передаваемых в АСУ

	1. Состояние предохранителей ввода от аккумуляторной батареи
	 Дискретный 
	Дополнительно: ______________

	2. Состояние предохранителей ввода от зарядно-выпрямительного устройства
	 Дискретный 
	Дополнительно: ______________

	3. Состояние и положение защитных устройств отходящих линий
	 Дискретный 
	Дополнительно: ______________

	4. Снижение сопротивления изоляции одного из полюсов ниже установленного порога 
	 Дискретный 
	Дополнительно: ______________

	5. Снижение напряжения на сборных шинах до величины, превышающей установленное значение
	 Дискретный 
	Дополнительно: ______________

	6. Повышение напряжения на сборных шинах до величины, превышающей установленное значение
	 Дискретный 
	Дополнительно: ______________

	7. Повышение пульсаций на сборных шинах 
	 Дискретный 
	Дополнительно: ______________

	8. Величина напряжения на сборных шинах подключения АБ и выпрямителя
	 Аналоговый
	Дополнительно: ______________

	9. Величина напряжения асимметрии АБ 
	 Аналоговый
	Дополнительно: ______________

	10. Величина тока заряда/разряда АБ
	 Аналоговый
	Дополнительно: ______________

	11. Величина тока нагрузки секций ШУ
	 Аналоговый
	Дополнительно: ______________

	12. Обобщенный сигнал аварии ЩПТ 
	 Дискретный 
	Дополнительно: ______________

	Примечания: 
1) если заказчик желает получить аналоговые сигналы напрямую - через нормализаторы, он должен это оговорить в техническом задании и согласовать с изготовителем, 
2) при втором и третьем уровне автоматизации из дискретных сигналов «сухими» контактами отправляется заказчику только сигнал общей аварии, остальные – через интерфейс RS485,
3) если условиями задания утверждается поддержка протокола Modbus, то полный перечень измеряемых модулями параметров и функции преобразования данных для конкретной модели ЩПТ описывается в документе «Протокол передачи данных Modbus. Карты переменных щита постоянного тока…..». 

	[bookmark: _Toc158022503]1.9.    Конструкция шкафов

	1. Тип шкафов
	 DKC
	 RITTAL TS8

	2. Цвет
	 RAL 7032
	 иной цвет (указать, какой именно) ____________________

	3. Габаритные размеры изделия, В х Ш х Г, мм
	_________ х 	_________ х 	_________

	4. Расположение ввода АБ (ЗВУ, ШВАБ)
	 Снизу
	 Сверху

	5. Расположение вводов отходящих линий
	 Снизу
	 Сверху

	6. Возможность обслуживания шкафов
	 Двустороннее
	 Одностороннее

	7. Климатическое исполнение
	УХЛ___ , 	О____

	8. Степень защиты оболочки
	IP _____  

	9. Исполнение фасада ЩПТ
	 фальшпанель из листовой стали
 фальшпанель из листовой стали и обзорная дверь с несущим профилем
 сплошная дверь

	Примечание
1) жирным курсивом выделены стандартные позиции

	1.10.    Характеристики аккумуляторного помещения и кабелей/шин

	1. Средняя температура в летний период, С
	

	2. Средняя температура в зимний период, С	
	

	3. Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до АБ, м
	

	4. Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до ЗУ, м
	

	5. Есть ли необходимость в новых стеллажах
	 ДА
	 НЕТ



[bookmark: _Toc158022504]2. Дополнительные требования:
	

	

	

	

	

	



Заполнил:
	
	
	«___» ___________ _____г.

	(Ф.И.О., должность, телефон)
	
	





Приложение 1 
к Опросному листу №
Перечень документов, прилагаемых к Опросному листу
	№
	Документ
	Отметка о предоставлении

	1
	Однолинейная схема электроснабжения объекта или участка сети.
	

	2
	План местности/помещения в потенциальном месте размещения СОПТ.
	

	3
	Характеристики основного технологического оборудования
	

	4
	Осциллограммы аварийных ситуаций, статистика частоты их возникновения и длительности 
	

	5
	Другое:
	

	6
	Другое:
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Приложение 2 
к Опросному листу №
Перечень вводов и нагрузок
	Наименование фидера, ввода (по плану)*
	Номинальный ток, А
	Максимальный ток, А
	Время действия максимального тока, с
	Тип, номинал устройств защиты на отходящих линиях ЩПТ
	Необходимость контроля изоляции фидера (ДА/НЕТ)
	Марка и сечение кабеля
	Длина кабеля, м

	I Ввод

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II Силовые цепи (ШП)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	

	III Цепи управления (ШУ, ШС)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	IV Блок(панель) аварийного освещения

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	


Примечания: 
-* информация необходима для нанесения надписей на лицевых панелях
- номинальный ток должен соответствовать расчету схемы СОПТ на селективность защиты при всех режимах короткого замыкания 
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